SK Zawór elektromagnetyczny sprzęgła nabiegu
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Charakterystyka oporności czynnej
Plan połączeń Działania kontrolne Rozłącz złącze wtykowe S1. a. Uzwojenie: Zmierz opór czynny między stykami 18 i 52 lub 53 od kabla 1. Rwymagane = 11-20 Ω. b. Uzwojenie pomiarowe: Zmierz opór czynny między stykami 33 i 31 lub 49. Rwymagane = 5-10 Ω. Gdy R = Rwymagane, kontynuuj przy 4. Rozłącz S3. a. Uzwojenie: Sprawdź opór czynny między stykami U i A lub B (wiązka kablowa) alboSK i -UB(kabel pomiarowy). RSoll = 11-20 Ω. b. Uzwojenie pomiarowe: Sprawdź opór czynny między stykami b i h lub j (wiązka kablowa) albo SKM i SENSE (kabel pomiarowy). Rwymagane = 5-10 Ω. Podnieś wieko. Rozłącz S4. a. Uzwojenie: Zmierz opór czynny między stykami prętowymi 4 i 2 od wtyczki płaskiej magnetu SK. RSoll = 11 ± 0,7 Ω. b. Uzwojenie pomiarowe: Zmierz opór czynny między stykami prętowymi 4 i 2 od wtyczki płaskiej magnetu SK. Rwymagane = 5,2 ± 0,3 Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem 33 a masą pojazdu na rozłączonym złączu wtykowym S1. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykami 33 i 18. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem g (lub też SKM) a masą na rozłączonym złączu wtykowym S3. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykiem g (lub teżSKM ) a U (lub też SK). Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny styków 1 i 4 wobec masy na rozłączonym złączu wtykowym S4. Rwymagane = ∞ Ω. Sprawdź opór czynny między stykami 1 i 4. Rwymagane = ∞ Ω. -UB Przyłącze masy SENSE Masa wewnętrzna, cewka pomiarowa, zawór elektromagnetyczny Charakterystyka oporności czynnej Przy pomiarze oporności czynnej cewek należy przestrzegać jej zależności od temperatury. Równocześnie z pomiarem oporności należy zmierzyć temperaturę obudowy magneto lub w ocenić ją możliwie dokładnie. Korzystając z poniżej przedstawionej charakterystyki temperatury i uzględniając zmierzoną lub oszacowaną temperaturę, należy odczytać prawidłową wartość oporności i porównać ją z wartością zmierzoną. Cewka robocza Należy zmierzyć oporność czynną pomiędzy pinami 4 i 2. Cewka robocza jest sprawna, gdy uzyskana wartość oporności nie odbiega od wartości wymaganej o więcej niż ± 1 Ω. Cewka pomiarowa Należy zmierzyć oporność czynną pomiędzy pinami 1 i 3. Cewka robocza jest sprawna, gdy uzyskana wartość oporności nie odbiega od wartości wymaganej o więcej niż ± 0,5 Ω. Pomiędzy pinami a obudową magneto nie może być zmierzona oporność - brak połączenia - oporność jest nieskończenie wielka. Charakterystyka: A = Cewka robocza B = Cewka pomiarowa
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)