Begränsning av motorns vridmoment
|  | Beskrivning
Beskrivning Vid växling avlästes ett otillåtet högt vridmoment i motorn. Detta kan bero på följande: Signalen för minskning av motorns vridmoment har avbrutits: Minskningen av motorns vridmoment sker via MMR-utgången. I detta fall ges även felsignal för utgången. Sänkningssignalen överförs via CAN-bussen. I detta fall registreras även ett CAN-fel i felminnet. Motorstyrenheten svarar inte på minskningsbegäran: Värdena som visas har följande innebörd:
Antal | Anger det antal växlingar där ett otillåtet högt vridmoment har avkänts.
Max. värde | Anger vridmomentets högsta genomsnittliga avvikelse i procent.
Tid | Anger växlingstiden för det högsta överskridande vridmomentvärdet.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)