Реле тормоза гидротрансформатора dW
|  | Схема соединения
|  | Проверка
|  | Примечание: изменяемый сигнал
Схема соединения Проверка Замените реле dW на новое, или после замены, измерьте сопротивление непосредственно между контактами обмотки 85 и 86. Rнoм = 285-310 Ω. Отсоедините разъём S2. Для следующих проверок закрепите один щуп мультиметра к корпусу автобуса. Измерьте сопротивление с соответствующим контактом кабеля 2. Rнoм = 285-310 Ω. Если R = Rнoм, продолжайте с пункта 4. Разъём S3 (гнездо): Измерьте сопротивление с питающим проводом начала обмотки реле dW (контактный штифт 86). Rном = 285-310 Ω. S3: Проверьте сопротивление с питающим проводом конца обмотки реле dW (контактный штифт 85) и точкой заземления М. Rном = 0 Ω. Примечание: изменяемый сигнал Назначение контактов БЭУ ГМП производится в наборе данных и зависит от типа автобуса.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)