Motorstyrenhet - CAN SAE J1939
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Se även:
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S2 och S3. Mät resistansen mellan: Kontakt 17 och kontakt A (CAN-H) Kontakt 37 och kontakt B (CAN-L) Kontakt 36 och kontakt C (CAN-M) . Rbör = 0 Ω. S2: Mät resistansen mellan kontakt 17, 36 resp. 37 (kabel 32) och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Se även:
|  | Motorstyrenhet test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)