Acúmulo de pressão
|  | Descrição
|  | Ver também
Descrição Erro no acúmulo de pressão durante a mudança de marcha. Quando este erro ocorre, é preciso fazer um registro das mudanças de marchas para localizar a causa exata para esta interferência.
Tipo de erro | Descrição
0001 | Desgaste dos discos PB ou configuração incorreta do torque do motor durante a mudança da marcha 1→2.
0002 | Desgaste dos discos DK ou configuração incorreta do torque do motor durante a mudança da marcha 2→3.
0004 | Desgaste dos discos EKou configuração incorreta do torque do motor durante a mudança da marcha 3→2.
0008 | Desgaste dos discos SK ou configuração incorreta do torque do motor durante a mudança da marcha 3→4.
0010 | Desgaste dos discos DK ou configuração incorreta do torque do motor durante a mudança da marcha 4→3.
0020 | Desgaste dos discos RBK ou configuração incorreta do torque do motor durante o acúmulo de RBK.
Ver também
|  | Serviço de Assistência ao Cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)