Réduction du couple moteur
|  | Description
Description Un couple moteur trop élevé a été détecté lors du changement de vitesse. Les raisons suivantes sont possibles : Le signal de réduction du couple moteur est interrompu : La réduction du couple moteur est effectuée par l'intermédiaire de la sortie MMR. Dans ce cas, la sortie est aussi signalée comme défectueuse. Le signal de réduction est transmis via bus CAN. Dans ce cas, un défaut CAN sera également enregistré dans la mémoire des défauts. L'unité de commande du moteur ne répond pas à la demande de réduction : Les valeurs affichées peuvent être interprétées de manière suivante :
Nombre | Indique le nombre de changements de vitesse au cours desquels un couple moteur trop élevé a été détecté.
Valeur max. | Indique en pourcentage la divergence moyenne la plus élevée du couple moteur.
Temps | Indique le temps de changement de vitesse au cours duquel s'est produit le dépassement le plus élevé du couple moteur.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)