N3 Sensore del numero di giri della turbina
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire connettore S1. Misurare la resistenza tra i contatti femmine 28 e 46 del cavo 1. Rnom. = 800-1400 Ω. Se R = Rnom., continuare con 4. Aprire S3. Controllare la resistenza tra i contatti maschi G e H del mazzo cavi oppure tra i contatti N3del cavo di misurazione. Rnom. = 800-1400 Ω. Controllare al connettore S1 aperto la resistenza tra contatto 28 e massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto 46 e massa veicolo. Rnom. = 8 Ω. Controllare al connettore S3 aperto la resistenza tra contatto G e massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto H e massa. Rnom. = 8 Ω. Aprire S5. Controllare la resistenza tra ogni contatto e massa. Rnom. = 8 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)