Основные данные сбора рабочих данных
|  | Основные данные сбора рабочих данных
Основные данные сбора рабочих данных
| Сбор рабочих данных и статистика
Окно | Описание
Основные данные (окно [A]) | Номер версии программы сбора рабочих данных Время работы с работающим двигателем Время стоянки автобуса (ГМП) с работающим двигателем Рабочие циклы: Рабочий цикл определяется периодом между ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ. и ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛ. Сброс БЭУ также запускает новый рабочий цикл. Общее количество оборотов выходного вала ГМП: Это значение показывает сколько оборотов уже сделал выходной вал ГМП.
Диапазоны температуры (окно [В]) | Показывает распределение температуры масла ГМП во время работы. Во избежание искажения результата, температурные значения измеряются только при работающем двигателе. Средняя температура определяется в диапазоне +50°C ... +150°C.
Диапазоны датчиков нагрузки (окно [С]) | Включает отдельные ступени датчиков нагрузки во время движения.
Клавишный переключатель (окно [D]) | Это окно показывает как долго была нажата та или иная клавиша переключателя. Таким образом можно определить долю времени, за которую были использованы клавиши блокировки. Запись начинается с момента начала работы двигателя.
Время работы на передачах (окно [Е]) | Время работы на отдельных передачах.
Количество переключений (окно [F]) | Количество переключений (с низшей передачи на высшую). Количество обратных переключений идентично.
Диапазоны торможения (окно [G]) | Статистическое распределение использования тормоза. Образуются различные классы, в которых также отличается, при какой частоте выходного вала был нажат тормоз.
Условия окружающей среды, сброс БЕУ (окно [H]) | Это окно показывает ошибки, которые приводят к сбросу БЭУ, даже после очистки буфера ошибок. В целях классификации ошибок также показываются время появления ошибки и некоторые условия окружающей среды.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)