Reset da função de controle
|  | Generalidades
|  | Tipos de erros
|  | Medidas de solução
|  | Ver também
Generalidades O computador principal identificou um status não permitido e reiniciou a função de controle. Geralmente isto está relacionado a uma mensagem do computador de controle. Se este erro ocorrer novamente, informe, por favor, o Serviço de Assistência ao Cliente da VOITH. Os códigos a seguir fornecem informações sobre o status indicado. Tipos de erros Legenda das medidas de solução veja abaixo.
Código | Tipo de erro | Número de solução
0011h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
0021h | Canal AD solicitado é incorreto | 1
0022h | Conversor AD e/ou transferência PEC com defeito | 1
0041h | "Switch" indefinido | 1
0051h | "Switch ngang" indefinido | 1
0061h | Registro de carregamento do temporizador VARIO1 com defeito | 2
0062h | Registro de carregamento do temporizador VARIO2 com defeito | 2
0071h | "Switch ngang" indefinido | 1
0081h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
0091h | Ambos os blocos copiados na RAM são inválidos (EEPROM) | 2
0092h | Ambos os blocos copiados na RAM são inválidos (EEPROM) | 2
00A1h | Marcha seguinte incorreta (!=1) na desativação EK | 1
00B1h | Marcha seguinte incorreta (!=1) em bloqueio EK | 1
00C1h | "Switch ngang" indefinido | 1
00D1h | Programa principal saiu do loop infinito | 1
00D2h | RAM interna no 80C166 com defeito | 2
00D3h | Registro de dados inválido na EEPROM | 1, 2
00E0h | Código de comando inválido | 1, 2
00E1h | Código de comando inválido para comando protegido | 1, 2
00E2h | Acesso da palavra a endereço ímpar | 1, 2
00E3h | Ramificação do código de comando a endereço ímpar | 1, 2
00E4h | Acesso ilegal a barramento externo não configurado | 1, 2
00F1h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
0101h | "Switch" indefinido em estado de operação | 1
0103h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
0104h | Interrupção de recarregamento do PEC já não aparece | 1, 2
0105h | Desligamento do dS pelo computador de controle (erro resultante do erro anterior) | 3
0106h | Comunicação interrompida função de controle<>computador de controle | 2
0111h | Ponteiro da RAM na cópia EEPROM em endereço incorreto | 1
0113h | Ponteiro da RAM na cópia EEPROM em endereço incorreto | 1
0121h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
0151h | Ponteiro de teste da RAM aponta para endereço incorreto | 1
0152h | RAM externa com defeito! | 2
0153h | Ponteiro de teste da RAM aponta para endereço incorreto | 1
0154h | RAM externa com defeito! | 2
0155h | Ponteiro de teste da RAM aponta para endereço incorreto | 1
0156h | Erro no teste XRAM | 2
0161h | Freio > 6; este estágio de frenagem não existe | 1
0171h | Mudança de marcha funciona na seleção de rwg_neut() | 1
0181h | Nenhuma mudança de marcha, mas EK, HLM ou FSZM | 1
01A1h | Switch indefinido (lrwg_gang) | 1
01B1h | Switch indefinido (lrwg_gang) | 1
01C1h | Switch indefinido (gang) | 1
01D1h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
01E1h | Erro na transferência de parâmetros | 1
01F1h | Switch indefinido (sende_index) | 1
01F2h | Switch indefinido (sende_index) | 1
0201h | Nenhuma mudança de marcha, mas MV, HLM, FSZM, NLM ativo | 1
0211h | Overflow da pilha do sistema | 1
0221h | Underflow da pilha do sistema | 1
0231h | Número de vario incorreto recebido como parâmetro | 1
0232h | Número de regulador incorreto recebido como parâmetro | 1
0233h | Erro de lógica de controle em VARIO1 | 2
0234h | Erro de lógica de controle em VARIO2 | 2
0235h | VARIO1: Tempo de atualização do canal DA excedido | 2
0236h | VARIO2: Tempo de atualização do canal DA excedido | 2
0237h | Parâmetro não definido na alteração do limiar | 1
0241h | Célula da RAM we_port com defeito | 2
0291h | Mudança da 4ª marcha e não para a 3ª marcha | 1
02A1h | Temporizador Watchdog com defeito! | 2
02B1h | Switch indefinido (freio) | 1
02C1h | Nível de interrupção incorreto quando da seleção da tarefa | 1
02D1h | "switch ngang“ indefinido | 1
02F1h | Preparação para o teste de pilha do sistema | 1
02F2h | Preparação para o teste de pilha do usuário | 1
0301h | Teste de pilha do sistema | 1
0302h | Teste de pilha do usuário | 1
0303h | Teste de pilha do usuário | 1
0320h | Temporizador Watchdog com defeito | 2
0340h | Modo de reset indefinido durante sysinit | 1
0350h | Erro durante o teste da Flash-EPROM | 2
0360h | Determinação da intenção de frenagem PWM a SR bloqueada | 1, 2
0361h | Comunicação SR durante sysinit com defeito | 2
0362h | Erro mecânico ou subtensão no relé dS na inicialização da unidade de controle (teste através de SR) | 4
0370h | Registro de dados não apropriado para a unidade de controle (sem ECUWE) | 5
0380h | Erro do registro de dados: sinal de atribuição do pino repetida | 5
0400h | Registro de dados é muito curto para o software atual | 5
0401h | Ambos os blocos de registro de dados inválidos | 1, 2
0403h | Ação de copiar da EEPROM->RAM falhou | 2
0410h | U(ref) para ADC fora de 4.6 ... 5,4 V | 2
0420h | IGRs não ajustados | 2
0430h | Erro do registro de dados programa de mudança de marchas | 5
0431h | Erro do registro de dados programa de mudança de marchas | 5
0432h | Erro do registro de dados programa de mudança de marchas | 5
0433h | Erro do registro de dados programa de mudança de marchas | 5
0434h | Erro do registro de dados: raio de pneu não permitido | 5
0435h | Erro do registro de dados: transmissão do eixo não permitida | 5
0440h | Bloqueio mecânico de RBK ou RBG | 6
0DDDh | Estouro Watchdog não provocado | 1
Medidas de solução
Número de solução | Descrição
1 | Indicação de erro de software. O erro poderá aparecer como um erro de software, podendo eventualmente também ser provocado por um componente com defeito na unidade de controle da transmissão. Se possível, utilizar uma unidade de controle de um veículo idêntico da frota e verificar se o erro persiste.
2 | Indicação de um componente com defeito na unidade de controle da transmissão. Substituir a unidade de controle.
3 | Erro resultante de um erro anterior de um desligamento pelo computador de controle. O registro de erros deveria conter outros erros - também erros sinalizados pelo computador de controle. Veja página "Mensagens do computador de controle“.
4 | Durante o teste do relé dS o computador de controle verificou um erro. 'Verificar se o relé é acionado mecanicamente Verificar o relé quanto à passagem e resistência correta da bobina. Verificar se as linhas de controle e a voltagem acionada da válvula solenóide estão intatas. Inserir novo relé.
5 | Indicação de um registro de dados não apropriado à aplicação na unidade de controle da transmissão. Analisar e anotar o mais exato possível as reações / as deficiências do veículo. Pedir novo registro de dados da Voith Turbo. Para isso ter à disposição os dados da unidade de controle da transmissão.
6 | Indicação de um bloqueio permanente na saída. Verificar o bloco de comando quanto a pistões que bloqueiam / canais de óleo sujos. Desmontar a transmissão na saída conforme o Manual de Instruções de Reparação e averiguar a causa do erro.
Ver também
|  | Serviço de Assistência ao Cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)