Redução de torque do motor
|  | Descrição
Descrição Durante a mudança de marcha foi verificado um torque de motor inadmissivelmente alto. Isto pode ter as seguintes razões: O sinal de redução do torque do motor está interrompido: A redução de torque do motor ocorre através da saída MMR. Neste caso é sinalizado que também a saída está com defeito. O sinal de redução é transmitido pelo CAN-Bus. Neste caso consta também um erro CAN no registro de erros. A unidade de controle do motor não reage à intenção de redução: Os valores indicados têm o seguinte significado:
Número | Indica o número de mudanças de marchas em que um torque inadmissivelmente alto do motor foi verificado.
Valor máximo | Indica a diferença média mais alta do torque do motor em porcentagem.
Tempo | Indica o tempo de mudança de marcha quando do excesso do torque do motor mais alto.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)