Software
|  | 说明
|  | 相关的题目
说明 控制系统识别出一个不允许的状态，并在错误存储器中写入一个相应的错误号。通常，此消息随同一个被装 载的 数据集 或某一被装 载 的 软件 项一起产生。也许你装载到控制单元中的一个数据集或软件相互不兼容。 以下错误类别被区分为:
错误类 | 消除错误
装载入的数据集对此软件版本来说太短 | 装载新数据集
将数据集从EEPROM 拷贝到RAM 不成功 | 替换控制单元
在EEPROM 中没有有效的匹配数据。 | 替换控制单元
数字输入/输出数据集的分配表错误输入/输出 | 装载新数据集
系统中断时间已经超过10毫秒。如果此消息经常出现，请告知你的 VOITH 用户服务处。 | 删除 错误存储器
由安全计算机进行的第二条关机路径测试不成功 | 检查dS继电器！在 诊断功能 G （测试电磁阀和继电器），由dS继电器控制 的电压 被显示为MV电源电压。
模数转换或 PEC 传送错误 | 通知VOITH用户服务处。
内部 SW 数字 _ 输入 （）错误。
内部 SW 数字 _ 输出 （）错误。
不正确的记录 求和 检查。 | 装载新数据集。
不正确的EEPROM 求和 检查。 | 装入新 软件。
EEPROM 中 无效的数据集。此 数据集没有被完全装入。 | 装载新数据集。
电磁阀无电源电压（dS继电器 损 坏 ）或在初始化阶段，微机与安全计算机之间的通讯故障。 | 检查dS继电器。
控制单元没有调整。导致出现错误的电磁阀压力值。 | 更换变速器控制单元。
数模转换器 的 电压 参考值 不 在允许的范围 4.6 伏到 5.4 伏之间 | 更换变速器控制单元。
用 不正确 或无意义的 参数 调用功能“ block copy _eeprom （） ”。 | 通知VOITH用户服务处
安全计算机接口错误。 通向安全计算机的PWM-制动信息被锁定。
数据集里备有 WE变速箱，但控制单元没有配备REA1 。
当你试图加一个 错误 到错误存储器的表中时，出现错误。
相关的题目
|  | 用户服务处
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)