Şanzıman tarafı konektör atanımı
|  | Şanzıman tarafı konektör görünümü
|  | Genel
|  | Atanabilen girişler (F)
|  | Ters işlev (i)
|  | E 200 konektör atanımı – şanzıman tarafı
Şanzıman tarafı konektör görünümü Genel Burada kumanda biriminin şanzıman tarafı konektör atanımı gösterilmiştir. Pin numarasının (kırmızı) yanında pinin adı yer almaktadır. Bunun yanında da, bu pin üzerinden yapılan işlev belirtilmektedir. Atanabilen girişler (F) Atanabilen girişler işlevleri veri kaydı üzerinden serbestçe seçilebilen girişlerdir; yani veri kaydına konacak tanımlamalarla, hangi iş iç in hangi pinin kullanılacağı belirlenir. Ters işlev (i) Kumanda birimi hem şasiye (ELxx), hem +24V'a (EHxx) bağlanabilen anahtar girişlerine sahiptir. Şasiye bağlı bir anahtarda sinyal normal olarak, eğer şasi sinyali varsa aktif, eğer giriş açıksa inaktiftir. Bu, kumanda biriminin veri kaydında ayarlanabilir. Tepkiler veri kaydındaki ayarlar yardımıyla tersine çevrilebilir (inversion). E 200 konektör atanımı – şanzıman tarafı Menü noktalarından A "Tanılama ve konektörün okunması" yardımıyla araç ve şanzıman tarafının güncel (veri kaydına uyan) konektör atanımı çizelge biçiminde gösterilmektedir.
Sinyal | Pin | Açıklama
-UB | 48 | Şasi
52 | Şasi
53 | Şasi
LGIO2 | 24 | Yük müşiri bağlantısı: PWM veya gerilim sinyali / ABD: Yağ seviyesi şamandıra anahtarı J1587'de A bağlantısı
LGIO3 | 5 | Yük müşiri bağlantısı: PWM veya şasi / ABD: Hız sinyali çıktısı
LGIO4 | 41 | Yük müşiri bağlantısı: PWM veya besleme gerilimi J1587'de B bağlantısı
EK | 19 | 1. vites kavraması bobin çıkışı
DK | 37 | 3. vites kavraması bobin çıkışı
SK | 18 | 4. vites kavraması bobin çıkışı
PB | 2 | Pompa freni bobin çıkışı
RBK | 21 | Geri vites fren küçük silindir bobin çıkışı
( .3)WP | 3 | DIWA.3 şanzımanında konvertör basıncı bobin çıkışı
WR | 35 | Konvertör basınç ayarı bobin çıkışı
RBG | 17 | Geri vites fren büyük silindir bobin çıkışı
EKM | 15 | 1. vites ölçüm bobini
DKM | 51 | 3. vites ölçüm bobini
SKM | 33 | 4. vites ölçüm bobini
PBM | 14 | Pompa freni ölçüm bobini
RBKM | 13 | Geri vites fren küçük silindir ölçüm bobini
( .3E)WP | 1 | DIWA.3E şanzımanında konvertör basıncı bobin çıkışı
TS+ | 8 | Sıcaklık sensörü için (+) girişi
TS- | 44 | Sıcaklık sensörü için (-) girişi
N1A | 11 | Motor devri ölçümü endüksiyon müşiri için giriş
N1B | 47 | Motor devri ölçümü endüksiyon müşiri için giriş
N2A | 29 | Şanzıman çıkış devri ölçümü endüksiyon müşiri için giriş
N2B | 10 | Şanzıman çıkış devri ölçümü endüksiyon müşiri için giriş
N3A | 46 | Türbin devri ölçümü endüksiyon müşiri için giriş
N3B | 28 | Türbin devri ölçümü endüksiyon müşiri için giriş
SENSE | 31 | Ölçüm bobinleri için referans potansiyel (şasi)
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)