MMR Motormomentreducering
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Obs! Fri konfigurerbar signal
Kopplingsschema Teststeg S2: Mät resistansen mellan motsvarande kontakt och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Obs! Fri konfigurerbar signal Tilldelningen till en anslutning i transmissions-styrenheten sker i datauppsättningen och är fordonsspecifik.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)