专业词汇 |  |
+FB 脚制动负载传感器电源电压 +HB 手制动负载传感器电源电压 +UB 电磁阀电源电压 +UZ 控制单元电源电压 COM1 系列接口1 COM2 系列接口2 dHSB 继电器停车制动器 DK 传送离合器 DKM 传送离合器电磁阀测量线圈 dN 继电器速度开关 dNEUTR 发动机变速箱电力线路闭合显示 dR 后退灯继电器 dS 电磁阀电源电压继电器 dW 转换器制动器继电器 ECU 电气测量单位 EK 输入离合器 EKM 输入离合器电磁阀测量线圈 FB1 脚制动负载传感器信号 FB2 脚制动负载传感器信号 FB3 脚制动负载传感器信号 FB-AUS 激活转换制动器的闭合开关 HBA 手制动负载传感器信号 HBB 手制动负载传感器信号 HBC 手制动负载传感器信号 MMR 发动机扭矩减少 MV 电磁阀 n1 输入速度 N1 输入转速传感器 n2 输出转速 N2 输出转速传感器 n3 涡轮机转速 N3 涡轮机转速传感器 PB 泵制动器 PBM 泵制动器电磁阀测量线圈 PU 仪表盘程序转换开关用于选择所需要的换档程序。 PWM 脉冲宽度调制的信号 RBG 转换制动器/后退档大活塞面 RBK 转换制动器/后退档小活塞面 RBKM 转换制动器电磁阀测量线圈/后退档小活塞面 REL 继电器缩写 RS 后退档-锁定按钮 S1 选择器开关锁定按钮1 S2 选择器开关锁定按钮2 S3 选择器开关锁定按钮3 SENSE 测量线圈电磁阀共同接地 SK 4档变速器的快档离合器 SKM 4档变速器的快进档离合器电磁阀测量线圈 SSP 选择器开关输出 锁定按钮 TB 涡轮机制动器 TBM 涡轮机制动器电磁阀测量线圈 TS 按钮开关 -UB 接地连接 WP 转换器输出阀电磁阀-未调整的压力 WR 转换器输出阀电磁阀-调整的压力 ZW 中心报警灯
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)