Temperaturgivare
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
Kopplingsschema Teststeg
Oljetemperatur | Rbör
0 [℃] | ca 810 [Ω]
20 [℃] | ca 950 [Ω]
70 [℃] | ca 1360 [Ω]
90 [℃] | ca 1550 [Ω]
120 [℃] | ca 1860 [Ω]
Öppna kontaktdon S1. Mät resistansen mellan honkontakterna 8 och 44 i kabel 1. Rbör = se tabellen ovan. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 5. Öppna S3. Mät resistansen mellan stiftkontakt a och Z i kabelstammen eller N1-kontakterna i mätkabeln. Rbör = se tabellen ovan. Ta av styrningslocket. Öppna S4. Mät resistansen mellan honkontakterna 3 och 1 för anslutning av oljetemperaturgivaren. Ta loss oljetråget. Öppna S5. Vid TB-minnet: Mät resistansen mellan stiftkontakterna i oljetemperaturgivaren. Rbör = se tabellen ovan. Mät resistansen mellan kontakt 8 och fordonets stomme i det öppna kontaktdonet S1. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 44 och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt a och jord i det öppna kontaktdonet S3. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt Z och jord. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 1 och jord i det öppna kontaktdonet S4. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan varje kontakt och jord i det öppna kontaktdonet S5. Rbör = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)