Steuerungsreset
|  | 概论
|  | 错误类别
|  | 校正措施
|  | 相关的题目
概论 主机识别出一个不允许的状态并已重新启动控制单元。 通常这与一个从安全计算机来的信号有关。 如果此错误再次发生，请通知VOITH-用户服务处. 以下号码给您提示所登录的状态。 错误类别 校正措施图表 参阅以下.
代码 | 错误类 | 校正号码
0011h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
0021h | 不正确的 AD 通道 请求 | 1
0022h | AD转换器和/或PEC传输错误 | 1
0041h | 不确定 “ 开关 ” | 1
0051h | 不确定“ 开关 ngang ” | 1
0061h | 计时器 装载 寄存器 VARIO1 损 坏 | 2
0062h | 计时器 装载 寄存器VARIO2 损 坏 | 2
0071h | 不确定“ 开关 ngang ” | 1
0081h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
0091h | RAM 中两个被拷贝的模块是无效的(EEPROM) | 2
0092h | RAM 中两个被拷贝的模块是无效的(EEPROM) | 2
00A1h | 对ANS， 不正确的后续档(!=1) | 1
00B1h | 对EK-止动器 ， 不正确的后续档(!=1) | 1
00C1h | 不确定“ 开关 ngang ” | 1
01D1h | 主 程序 已经退出了死循环 | 1
00D2h | 在80C166中的内部RAM损坏 | 2
00D3h | EEPROM 中 无效的数据集 | 1, 2
00E0h | 无效的命令码 | 1, 2
00E1h | 对保护命令，无效的命令码 | 1, 2
00E2h | 在奇数地址存取字词 | 1, 2
00E3h | 命令码 跳转到 奇数地址 | 1, 2
00E4h | 在外部未加配置的总线非法存取 | 1, 2
00F1h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
0101h | 工作状态下，不确定 “ 开关 ” | 1
0103h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
0104h | 不再有PEC补充充电中断 | 1, 2
0105h | 由安全计算机开断dS（顺序错误） | 3
0106h | 控制单元<>安全计算机通讯故障 | 2
0111h | EEPROM拷贝中的 Ram 指示器位于不正确的地址 | 1
0113h | EEPROM拷贝中的 Ram 指示器位于不正确的地址 | 1
0121h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
0151h | RAM 测试 指示器指明 不正确的地址 | 1
0152h | 外部 RAM 损 坏 ! | 2
0153h | RAM 测试 指示器指明 不正确的地址 | 1
0154h | 外部 RAM 损 坏 ! | 2
0155h | RAM 测试 指示器指明 不正确的地址 | 1
0156h | XRAM测试中错误 | 2
0161h | 制动 级大于 6 ； 此制动级不存在 | 1
0171h | 在 rwg_neut() 调用时，进行换档 | 1
0181h | 无换档，但是 EK, HLM 或 FSZM | 1
00A1h | 不确定开关（ lrwg_gang ） | 1
01B1h | 不确定开关（ lrwg_gang ） | 1
01C1h | 不确定开关 (gang) | 1
01D1h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
01E1h | 参数 传递时的 错误 | 1
01F1h | 不确定开关 (sende_index) | 1
01F2h | 不确定开关 (sende_index) | 1
0201h | 无换档，但是MV, HLM, FSZM, NLM 处于激活状态 | 1
0211h | 系统堆栈 上溢 | 1
0221h | 系统堆栈下溢 | 1
0231h | 收到作为参数的错误 vario 号码 | 1
0232h | 收到作为参数的不正确调速器号码 | 1
0233h | VARIO1 中的 控制逻辑错误 | 2
0234h | VARIO2中的 控制逻辑错误 | 2
0235h | VARIO1: DA 通道更新超时 | 2
0236h | VARIO2: DA 通道更新超时 | 2
0237h | 膨胀变化中没定义的参数 | 1
0241h | we_ 端口 RAM 单元损 坏 | 2
0291h | 从4档换档，但不换到3档 | 1
02A1h | 监视计时器 损 坏 ! | 2
02A1h | 不确定的开关 (制动) | 1
02A1h | 任务调用时，不正确的中断级 | 1
02D1h | 不确定的“ 开关 ngang ” | 1
02F1h | 系统堆栈测试准备 | 1
02F2h | 用户堆栈测试准备 | 1
0301h | 系统堆栈测试 | 1
0302h | 用户堆栈测试 | 1
0303h | 用户堆栈测试 | 1
0320h | 监视计时器 损 坏 ! | 2
0340h | 系统初始化时，复位模式不确定 | 1
0350h | 闪回（ FLASH ） EPROM 测试 中的 错误 | 2
0360h | PWM制动信息到SR的通讯锁定 | 1, 2
0361h | 系统初始化时，SR 通讯错误 | 2
0362h | 控制单元起始化时出现机械错误或dS继电器电压过低(SR测试) | 4
0370h | 数据组与控制单元不配合(没有WE-ECU) | 5
0380h | 数据组错误: 多次信号-引线-分配 | 5
0400h | 对当前软件来说，数据组太短 | 5
0401h | 俩个数据集DS-模块无效 | 1, 2
0403h | 从 EEPROM 到 RAM 拷贝 失败 | 2
0410h | ADC-U （ 参考电压 ） 超出4.6 ...范围 5.4 V | 2
0420h | IGRs 没有标定 | 2
0430h | 数据组错误，换档程序 | 5
0431h | 数据组错误，换档程序 | 5
0432h | 数据组错误，换档程序 | 5
0433h | 数据组错误，换档程序 | 5
0434h | 数据组错误: 不合格轮胎半径 | 5
0435h | 数据组错误: 不合格轴传动 | 5
0440h | RBK或RBG的机 械锁止 | 6
0DDDh | 没激发的监视上溢 | 1
校正措施
校正号码 | 说明
1 | 对一个软件错误的提示。 所显错误可能像一个软件错误，但也可能由于变速器控制单元的一个损坏部件而引起。 如可能使用车队中一辆相同车辆的控制单元，来检测错误是否还存在。
2 | 提示变速器控制单元中的一个损坏部件。 替换控制单元
3 | 由安全计算机作开断而引起的后续错误。 在错误储存器中应该还存有包括安全计算机通知的其它错误。 参阅网页„安全计算机通报“。
4 | 在测试dS继电器时，安全计算机查出一个错误。 查一下继电器是否可以机械开通。 测试继电器线圈的导通及其电阻是否正确。 检查控制线路及开通的电磁阀电压是否完好正常。 安装新的继电器。
5 | 提示在变速器控制元件中有一个与应用程序不匹配的数据集。 对车辆的反应 / 错误现象尽可能详尽地进行分析和记录。 向Voith Turbo索取新的数据集。 请准备好变速器控制元件的数据。
6 | 提示驱动被持续锁止。 检查控制箱的活塞是否被锁止 / 油槽是否被污染。 输出轴变速器按照修理说明书进行分解并找出故障原因。
相关的题目
|  | 用户服务处
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)