CAN
|  | Tasvir
|  | Ilgili Konular
Tasvir
Kod | Hata türü
1 | CAN iletişim hatası
3 | E200 CAN donanımı arızalı
4 | Geçersiz CAN tutanağı (veri kaydı)
5 | Motor referans torku zamanaşımı
CAN iletişiminde bir hata oluştu. Bu hatanın genelde iki sebebi vardır: CAN veriyolunda aktarım hataları oluşmuştur (örneğin kısadevre) Bağlı bir parça mesaj vermemektedir.
Hata türü | Hata durumunda yapılacak iş
CAN veriyolu donanım hatası | CAN veriyolu hattının kontrolü: Kapanış dirençleri (beraberce yaklaşık 60 Ω) eksik mi? (paralel bağlanmış olarak 2x 120 Ω = ölçülen 60 Ω) CAN-L und CAN-H arasında kısadevre var mı? CAN-L ile besleme gerilimi arasında kısadevre var mı? CAN-H ile besleme gerilimi arasında kısadevre var mı? CAN-H veya CAN-L'de hat kesintisi var mı? CAN-H ile CAN-L hattı karışmış mı?
Motor kumanda biriminden zamanaşımı (timeout) | SAE-J1939 veya IES-CAN uyarınca iletişimi destekleyen, CAN yeterliğine sahip bir birim kullanıldığı kesin olmalıdır. Motor kumanda birimi hata mesajı veriyor olabilir mi?
CAN modülü donatımı yok | Bu durumda şanzıman kumanda birimi CAN iletişimi için uygun değildir: CAN modülü olan bir şanzıman kumanda birimi kullanın veya doğru veri kaydı kullanın.
Veri kaydında geçerli bir CAN tutanağı ayarlanmış değil | Veri kaydını değiştirin.
Ilgili Konular
|  | Müşteri Servisi
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)