N1 Sensore del numero di giri all'entrata
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire connettore S1. Misurare la resistenza tra i contatti femmine 11 e 47 del cavo 1. Rnom. = 800-1400 Ω. Se R = Rnom., continuare con 5. Aprire S3. Controllare la resistenza tra i contatti maschi C e D del mazzo cavi oppure tra i contatti N1del cavo di misurazione. Rnom. = 800-1400 Ω. Rimuovere il coperchio elettrovalvole. Aprire S4. Misurare la resistenza tra i contatti femmine 4 e 2 della connessione generatore induttivo N1. Rnom. = 800-1400 Ω. Rimuovere la coppa dell'olio. Rimuovere la pompa a ingranaggi con generatore induttivo N1. Aprire S5. Misurare la resistenza tra i contatti maschi del generatore induttivo N1. Rnom. = 800-1400 Ω. Controllare al connettore S1 aperto la resistenza tra contatto 11 e massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto 47 e massa veicolo. Rnom. = 8 Ω. Controllare al connettore S3 aperto la resistenza tra contatto C e massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto D e massa. Rnom. = 8 Ω. Controllare al connettore S4 aperto la resistenza tra contatto 2 e massa. Rnom. = ∞ Ω. Controllare la resistenza tra contatto 4 e massa. Rnom. = 8 Ω. Controllare al connettore S5 aperto la resistenza tra ogni contatto e massa. Rnom. = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)