电压， 温度和速度传感器
|  | 说明
说明
| 电压和传感器
检查车辆电压 此功能表明了由变速箱控制单元所测量到的车辆电源电压 。在驱动模式下，即：当前进或后退档被投入时， 电压的低限被连续检查 。如果取值永久性地低于 18.5 伏，将在错误缓冲区中产生一项，并且最小电压取值将被表明 .必须保证 电压不 低于 18.5 伏。 变速箱温度检查 控制单元不断检查从温度传感器到油槽测出来的变速箱油温。把最高温度与当前行驶和与所有行驶周期相联系显示出只有当所取得的温度值高于数据集规定的温度界线时，此温度将与行驶周期联系而被更新。当前行驶周期的最高值被持续显现。 检查速度传感器 这里显示速度传感器当前状态。出现错误时，一旦有空档，控制单元设法纠正错误。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)