N2 Givare för utgående varvtal
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Viktigt!
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S1. Mät resistansen mellan honkontakterna 10 och 29 i kabel 1. Rbör = 800-1400 Ω. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 4. Öppna S3. Mät resistansen mellan stiftkontakt E och F i kabelstammen eller N2-kontakterna i mätkabeln. Rbör = 800-1400 Ω. Vid utgående transmission: Ta bort locket från den induktiva givaren N2. Öppna S5. Mät resistansen mellan stiftkontakterna i den induktiva givaren N2. Rbör = 800-1400 Ω. Mät resistansen mellan kontakt 10 och fordonets stomme i det öppna kontaktdonet S1. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt 29 och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt E och jord i det öppna kontaktdonet S3. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan kontakt F och jord. Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan varje kontakt och jord i det öppna kontaktdonet S5. Rbör = ∞ Ω. Viktigt! Om du inte hittar något fel vid testet, kontrollera då än en gång anslutningskabeln till givaren inuti transmissionen. I de flesta fall är det inte fel på givaren utan på matningskabeln.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)