ZW Central varningslampa
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
Kopplingsschema Teststeg Ersätt ZW-reläet mot ett nytt eller mät resistansen direkt mellan lindningskontakterna 85 och 86 efter att reläet har demonterats. Rbör = 285-310 Ω. Öppna kontaktdon S2. Vid steg 1-4 ska ohmmeterns provspets sättas i kontakt med fordonets stomme. Mät resistansen vid kontakt 51 till kabel 2. Rbör = 285-310 Ω. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 4. Reläsockel S3: Mät resistansen vid matningskabeln till lindningsbörjan i ZW-reläet (stiftkontakt 86). Rbör = 285-310 Ω. S3: Mät resistansen mellan matningskabeln till lindningsslut i ZW-reläet (stiftkontakt 85) och jordpunkt. Rbör = 0 Ω. Byt ut glödlampan om den centrala varningslampan inte lyser i något av dessa fall. Mät resistansen mellan plus- och minusledningen i ZW. Med glödlampa: Rbör = ca 160 Ω. Utan glödlampa: Rbör = ∞ Ω. Mät resistansen mellan plus- resp. minusledningen i ZW och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. S3: Mät resistansen vid jordledningen i ZW-reläet (stiftkontakt 87). Rbör = 0 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)