Redukce momentu motoru
|  | Popis
Popis Během řazení byl zjištěn nepřípustně vysoký moment motoru. To může mít tyto příčiny: Redukční signál pro redukci momentu motoru byl přerušen: Redukce momentu motoru se provádí přes výstup MMR. V tomto případě se hlásí i výstup jako chybný. Redukční signál se přenáší přes sběrnici CAN. V tomto případě je v paměti chyb navíc chyba CAN. Řídicí jednotka motoru nereaguje na požadovanou redukci: Zobrazené hodnoty mají tento význam:
Počet | Udává počet řazení, u nichž byl zjištěn nepřípustně vysoký moment motoru.
Max. hodnota | Udává nejvyšší průměrnou odchylku momentu motoru v procentech.
Doba | Udává dobu řazení při nejvyšším překročení momentu motoru.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)