TOEL Indikační lampa teploty oleje
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
|  | Upozornění: volně přidělitelný signál
Schéma zapojení Zkušební kroky Když je výstražná lampa převodového oleje vadná, vyměnit žárovku. Rozpojit konektor S2. Zkontrolujte odpor mezi příslušným kontaktem (kabel 2) a kostrou vozidla. Se žárovkou: Rpožad. = cca160 Ω. Bez žárovky: Rpožad. = ∞ Ω. Zkontrolujte odpor mezi příslušným kontaktem a vedením spojovacího kabelu k výstražné lampě měření převodového oleje. Rpožad. = 0 Ω. Zkontrolujte odpor mezi vedením výstražné lampy a kostrou. Rpožad. = 0 Ω. Upozornění: volně přidělitelný signál Přiřazení k přípojce řídicí jednotky převodovky se provádí v datové sadě a je pro každé vozidlo specifické.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)