Teste sinais sensor da carga - CAN SAE J1939 / IES
|  | Descrição
|  | Ver também
Descrição Nota importante sobre o diagrama de circuitos A ligação dos cabos no lado do veículo é mostrada somente conforme o diagrama de circuito padrão. Utilize para controle o diagrama de circuitos específico do veículo. Parâmetros de configuração do sensor de carga CAN SAE 1939 / IES Explicação da visualização: Abaixo você encontra explicações sobre os termos utilizados na função de diagnóstico [ E ].
Tipo | É visualizado o tipo de sensor de carga configurado no registro de dados. A função de controle, no entanto, não pode identificar se este tipo está realmente instalado no veículo. Em caso de erro, você deve primeiramente verificar se o tipo indicado também está instalado. Significa neste caso que foi instalado um outro tipo, do contrário o veículo teria sido fornecido com periferia errada.
Função | Mostra o status da função, isto é, se o sensor de carga está funcionando corretamente dentro dos limites especificados. ATENÇÃO! - Falhas do sensor de carga somente serão transmitidas para o registro de erros durante uma mudança de marcha, portanto, uma falha de função durante a utilização do sensor de carga com o veículo parado não resultará numa entrada no registro de erros.
Estágio | A função de controle divide o range de sinais de entrada de todos os tipos de sensores de carga em 7 estágios [0 - 6]. Aqui é indicado o estágio apurado. Para o sinal Kickdown é configurado o estágio 7. Em caso de erro, é assumido também o estágio 7 como status seguro.
Kickdown | O Kickdown é um sinal de entrada separado. Através desta indicação, é possível controlar este sinal de entrada. Quando o sinal Kickdown é ativado, o estágio 7 é assumido.
Valor | O valor físico do sinal de entrada é indicado na unidade real ou padronizada - [ms], [V] ou [%].
Ver também
|  | Serviço de Assistência ao Cliente
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)