Spännings-, temperatur- och varvtalsgivare
|  | Beskrivning
Beskrivning
| Spänning och givare
Kontroll av fordonets spänning Denna funktion anger fordonets matningsspänning mätt av transmissionens styrenhet. Vid körning, dvs. med fram- eller backväxel ilagd, kontrolleras den undre spänningsgränsen kontinuerligt. Om värdet underskrider 18,5 V under en längre tid, görs en registrering i felkodminnet och minimispänning indikeras. Se till att spänningen inte underskrider 18,5 V. Kontroll av transmissionens oljetemperatur Transmissionens styrenhet kontrollerar kontinuerligt transmissionens oljetemperatur som mäts upp av temperaturgivaren i oljetråget. Maximitemperaturerna visas med hänsyn till den aktuella körningen och alla körcykler. Först när den uppmätta temperaturen är högre än det tröskelvärde som anges i datauppsättningen, uppdateras temperaturen med hänsyn till alla körcykler. Det högsta värdet med hänsyn till aktuell körcykel visas hela tiden Kontroll av varvtalsgivarna Här visas aktuell status för varvtalsgivarna. Om ett fel har inträffat, försöker styrenheten inte korrigera detta förrän transmissionen är i neutralt läge.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)