Motor torku indirgemesi
|  | Tasvir
Tasvir Vites değiştirme sırasında izin verilmeyen yükseklikte bir motor torku saptandı. Bunun sebepleri şunlar olabilir: Motor torku indirgeme sinyalinde kesinti var: Motor torku indirgemesi MMR çıkışı üzerinden yapılır. Bu durumda çıkış da hatalı olarak bildirilmektedir. İndirgeme sinyali CAN veriyolu üzerinden aktarılır. Bu durumda hata belleğinde ek olarak bir CAN hatası yer almaktadır. Motor kumanda birimi indirgeme talebine tepki vermiyor: Gösterilen değerlerin anlamı şudur:
Sayı | İzin verilmeyen yükseklikte bir motor torkunun saptandığı vites değiştirmelerin sayısını belirtir.
Maks. değer | Motor torkunun en yüksek ortalama sapmasını yüzde olarak belirtir.
Zaman | En yüksek motor torku aşımında vites değiştirme süresini belirtir.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)