N3 Drehzahlsensor Turbine
|  | 接线图
|  | 测试步骤
接线图 测试步骤 打开插头连接端S1。测量电缆1插塞接点28和46之间的电压。 R额定= 800-1400 欧姆。 如果R = R额定，继续4。 打开S3 。检查电缆束接触点G和H之间或N3测量电缆接触点的电阻。R额定 = 800-1400 欧姆。 检查已打开的S1接头端接点28和车辆地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接点 46 和车辆地之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 检查已打开的S3接头端接触点G和接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 检查接触点H和接地端之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 打开S5。检查各接触点和接地端之间的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)