Software
|  | Descrizione
|  | Vedi anche
Descrizione L'unità di controllo ha rilevato uno stato non consentito e ha registrato nella memoria di errore un rispettivo codice errore. Normalmente questo messaggio appare simultaneamente durante l'introduzione di dati o durante il caricamento di un elemento di un software. È probabile che siano stati caricati una banca dati e / o un software nell'unità di controllo che sono mutuamente incompatibili. Esistono i seguenti tipi di guasti:
Tipo di errore | Soluzione guasto
Banca dati non compatibile con il software. La banca dati caricata è troppo corta. | Caricare un nuova banca dati.
Procedimento di copiatura della banca dati da EEPROM a RAM non riuscito. | Sostituire l'unità di controllo.
Dati non validi in EEPROM. | Sostituire l'unità di controllo.
Guasto nella tabella d'assegnazione della banca dati per ingressi e uscite digitali. | Caricare un nuova banca dati.
Il sistema si è interrotto per più di 10 ms. Se questo messaggio appare frequentemente, informare il servizio clienti di VOITH. | Cancellare la memoria di errore.
Test del secondo percorso d'arresto dal computer di sicurezza non riuscito. | Controllare il relé dS! Nella funzione di diagnosi G (test delle valvole a solenoide e relé), la tensione controllata dal relé dSè visualizzata come tensione di alimentazione MV.
Guasto durante trasformazione AD o trasferimento PEC. | Informare il servizio clienti di VOITH.
Guasto interno SW nell'entrata digitale().
Guasto interno SW nell'uscita digitale().
Somma di controllo della banca dati non corretta. | Caricare un nuova banca dati.
Somma di controllo EPROM incorretta | Caricare un nuovo software.
Non ci sono banche dati valide in EEPROM. La banca dati non è stata caricata completamente. | Caricare un nuova banca dati.
Non c'è tensione di alimentazione per la valvola a solenoide (relé dSdifettoso) o la comunicazione tra il computer principale ed il computer di sicurezza è disturbata durante la fase di inizializzazione. | Controllare il relé dS.
Unità di controllo non regolata. I valori di pressione della valvola a solenoide non sono corretti. | Sostituire l'unità di controllo della trasmissione.
Il valore di riferimento della tensione del convertitore AD non si trova tra i livelli permessi, ossia tra i 4.6 V e i 5.4 V. | Sostituire l'unità di controllo della trasmissione.
La funzione "blockcopy_eeprom()" è stata chiamata con parametri incorretti o senza senso. | Informare il servizio clienti di VOITH
Guasto nell'interfaccia del computer di sicurezza Disinserimento dei calcoli modulati per lo sforzo di frenatura desiderati PWM.
I dati sono adattati alla trasmissione WE, tuttavia ECU non è fornita di REA1.
È avvenuto un errore quando si è cercato di aggiungere un errore alla lista allineata della memoria di errore.
Vedi anche
|  | Servizio di assistenza tecnica
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)