ZW Merkezî uyarı lambası
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
Bağlantı şeması Test basamakları ZW rölesinin yerine yenisini takın veya röleyi çıkardıktan sonra, doğrudan 85 ve 86 no.lı sarım kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 285-310 Ω. S2 fiş bağlantısını açın. 1 ila 4 no.lı test basamaklarında ohmmetrenin bir ucunu araç şasisiyle bağlantılandırın. 2 no.lı kablonun 51 no.lı kontağındaki direnci ölçün. Raranan = 285-310 Ω. Eğer R = Raranan ise, 4'ten devam. S3 soket bağlantısı: ZW rölesinin sarım başlangıcına giden bağlantıdaki (86 no.lı jak kontağı) direnci ölçün. Raranan = 285-310 Ω. S3: ZW rölesinin sarım sonuna giden bağlantıdaki (85 no.lı jak kontağı) direnci ölçün ve şasi noktasını kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Merkezî uyarı lambası hiçbir durumda yanmıyorsa, ampulü değiştirin. ZW + ve – hattı arasındaki direnci ölçün. Ampul ile: Raranan = ∞ Ω. Ampulsüz: Raranan = ∞ Ω. ZW + ve – hattı ile araç şasisi arasındaki direnci ölçün. Raranan = ∞ Ω. S3: ZW rölesinin şasi bağlantısındaki (87 no.lı jak bağlantısı) direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)