Setup
|  | Descriere
Descriere
| Setup
În această fereastră de dialog programul poate fi adaptat la cerinţele proprii. Alegerea limbii de dialog din program. Alegerea culorilor pentru bare şi LED-uri. Alegerea registrelor şi unităţilor de disc pe care se află software-ul funcţional al cutiei de viteze şi seturile de date şi a registrului cu fişierul-protocol generat în timpul încărcării. Pentru ştergerea parametrilor de regim şi alegerea programelor de schimbare a vitezelor aveţi nevoie de câte o parolă. Parolele sunt atribuite de serviciul postvânzări al firmei VOITH. Cu "Rata de transfer" ("Baud rate") se stabileşte viteza cu care PC-ul va comunica cu blocul de control al cutiei de viteze. Cu cât mai mare este aceasta, cu atât mai rapidă va fi comunicarea. Totuşi, la viteze mari de transfer comunicaţiile se pot întrerupe. Aici sunt listate toate interfeţele seriale configurate în sistemul de operare, deci pe lângă interfeţele nedemontabile (COM1, etc.) şi interfaţa corespunzătoare unui PC card (COM3 şi/sau COM4, etc.). Reţineţi vă rugăm că această configuraţie va fi salvată numai dacă faceţi un click pe butonul "YES" înainte de a ieşi din meniu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)