Датчик числа оборотов турбинного механизма N3
|  | Схема соединения
|  | Проверка
Схема соединения Проверка Отсоедините разъём S1. Измерьте сопротивление между гнездовыми контактами 28 и 46 кабеля 1. Rном = 800-1400 Ω. Если R = Rном, продолжайте с пункта 4. Отсоедините S3. Проверьте сопротивление между контактными штифтами G и H жгута проводов или контактами N3 измерительного кабеля. Rном = 800-1400 Ω. Проверьте сопротивление между контактом 28 и корпусом автобуса отсоединив S1. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактом 46 и корпусом автобуса. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактом G и корпусом отсоединив S3. Rном = ∞ Ω. Проверьте сопротивление между контактом H и корпусом. Rном = ∞ Ω. Отсоедините S5. Проверьте сопротивление между каждым контактом и корпусом. Rном = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)