dNEUTR releu separator motor-transmisie
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Observaţie: semnal variabil
Schema de conexiuni Operaţiuni de control S2: Verificaţi rezistenţa dintre contactul corespunzător şi masă. Rnom = ∞ Ω. Observaţie: semnal variabil Alocarea acestuia la unul din contactele blocului electronic de control al cutiei de viteze se programează în setul de date şi este specifică fiecărui vehicul.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)