Bloc control motor - CAN SAE J1939
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S2 şi S3. Măsuraţi rezistenţa dintre: contactul 17 şi A (CAN-H) contactul 37 şi B (CAN-L) contactul 36 şi C (CAN-M) . Rnom = 0 Ω. S2: Măsuraţi rezistenţa dintre contactul 17, 36 şi 37 (cablul 2) şi masă. Rnom= ∞ Ω.
|  | Test bloc control motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)