RBG Magnetventil backväxel broms stor
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Resistanskurva
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S1. Mät resistansen mellan honkontakterna 17 och 52 resp. 53 i kabel 1. Rbör = 11-20 Ω. Om R = Rbör, fortsätt med punkt 4. Öppna S3. Mät resistansen mellan kontakt R och A resp. B (kabelstam) eller RBG och -UB (mätkabel). Rbör = 11-20 Ω. Ta av styrningslocket. Öppna S4. Mät resistansen mellan stiftkontakt 4 och 2 i flatkontakten till RBG-magneten. Rbör = 11 ± 0,7 Ω. Mät resistansen mellan kontakt 2 och fordonets stomme i det öppna kontaktdonet S4. Rbör = ∞ Ω. Resistanskurva När spolens resistans mäts upp måste inverkan av temperaturen tvunget beaktas. Samtidigt som resistansen mäts upp, måste temperaturen i magnethuset mätas upp eller uppskattas som exakt som möjligt. Utgående från den uppmätta eller uppskattade temperaturen ska bör-resistansen läsas ut ur nedanstående temperaturkurva och därefter jämföras med det uppmätta värdet. Arbetsspole Mät resistansen mellan stift 4 och stift 2. Arbetsspolen är intakt om den uppmätta resistansen inte avviker från bör-resistansen med mer än ca ± 1 Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)