Schaltungsbetrachter
|  | 引入
|  | 记录
|  | 存储
|  | 触发器显示
|  | 打开测量文件
|  | 给结果做标记
|  | 信息
引入
| 线路浏览器
A | 电磁阀开关状态
B | 发动机转速n1 输出转速 n2
C | 发动机加速 a1 输出加速 a2
D | 电压UI1、UI2和计算值 积分仪1和2上的压力P1、P2
| 启动测量文件记录
作为记录测量文件程序，DIANA5 (DIagnosis and ANAlysis system )被纳入在DIWAgnosis 。
1 | 打开储存的文件 | 9 | 浏览记录
2 | 储存测量数据 | 10 | 开始记录
3 | 退出DIANA 5 | 11 | 触发器功能开/关闭
4 | 显示信息 | 12 | 显示记录状态
5 | ECU阅读器 | 13 | 显示当前前面板
6 | 给结果做标记 | 14 | 换前面板
7 | 结束记录 | 15 | 显示状态
8 | 中断记录 |  |
记录 点击“开始记录”（10）。 DIANA 5 设法与变速箱控制进行通讯交流，装载合适的测量模式。此模式含有各种不同的显示记号（虚拟的测量仪器），显示变速箱控制单元(ECU)的数据。 显示信号取决于测量模式可以被汇集在数页front panels(13)中。 你可以在记录时使用功能“转换Front panels”（13），用数字键或用选择菜单转换。 收到ECU数据时，状态显示信号(14)亮绿灯。 记录状态现在“Standby”(备用)上,即数据被显示，但还没有被记录。 再次点击“开始记录”(10)。 现在开始记录，记录状态是“Record”。 你可以随意停止或继续记录。 存储 点击“存储测量数据”(2), 存储记录。 此数据按常规被存入C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records。 触发器显示 如果触发器显示处于激活状态，记录状态里除“Record”外也会出现“No Trg”。只有当测量数据符合触发器预定条件，记录器才记录。 记录器记录下所有换档和制动。 你可以随时关闭Trg- 功能， 点击开关面“启动/关闭触发器功能”(11),所有的信号即被显示出来。 用菜单“记录器”，菜单点“调整触发器...”可以改变触发器条件。 打开测量文件 你可以通过菜单 “Datei“（文件），菜单点 „Öffnen“ （打开）调动所储存的测量文件。 你可以继续进行测量或浏览文件。 给结果做标记 按空键或点击„Ereignis markieren“（给结果做标记）键， 可以给当时结果做标记。 出现一个窗口，此处可以给结果名称。 信息 点击 „Informationen anzeigen“（显示信息） 键或在菜单„Optionen“（选择）里选择子菜单 „Aufnahme Details…“ （记录细节...），可以查看有关变速器的信息。 其余信息请使用 Online-Hilfe（网上帮助）。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)