Pamięć błędów
|  | Funkcje pamięci błędów
|  | Edycja pamięci błędów
Funkcje pamięci błędów
| Odczytaj lub skasuj pamięć błędów.
Przy pomocy oprogramowania DIWAgnosis można odczytać pamięć błędów sterownika przekładni. Oprócz informacji o miejscu zaistnienia błędu można uzyskać szczegółowe informacje o rodzaju błędu. Warunki otoczenia dostarczają informacji o stanie, w jakim znajdowała się przekładnia w momencie wystąpienia błędu. Przy pomocy klawiszy "NEXT (F2)" oraz "LAST (F3)" można przeskakiwać do kolejnego / poprzedniego błędu, jeśli pojawiła się ich większa ilość. Edycja pamięci błędów Jeśli została wydana ekspertyza na temat danego błędu, może on zostać skasowany ze sterownika przy pomocy klawisza "DELETE (F5)". Aktualnie niedostępne ale odczytane dane mogą zostać ponownie wywołane przy pomocy funkcji "LIB (F6)". Istniejące dane są pokazywane i mogą zostać wybrane z listy. Wybrane pliki danych mogą zostać przekopiowane przy pomocy klawisza "COPY (F3)" na dyskietkę. Podobnie można skasować pliki przy pomocy klawisza "DELETE (F4)".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)