Mărirea presiunii
|  | Descriere
Descriere Eroare la mărirea presiunii în timpul schimbării vitezelor. Dacă apare această eroare va trebui monitorizată schimbarea vitezelor pentru localizarea exactă a cauzei.
Tip eroare | Descriere
0001 | Lamele PB uzate sau configuraţie incorectă cuplu motor la schimbarea treptelor 1→2.
0002 | Lamele DK uzate sau configuraţie incorectă cuplu motor la schimbarea treptelor 2→3.
0004 | Lamele EK uzate sau configuraţie incorectă cuplu motor la schimbarea treptelor 3→2.
0008 | Lamele SK uzate sau configuraţie incorectă cuplu motor la schimbarea treptelor 3→4.
0010 | Lamele DK uzate sau configuraţie incorectă cuplu motor la schimbarea treptelor 4→3.
0020 | Lamele RBK uzate sau configuraţie incorectă cuplu motor la activare RBK.
|  | Servicii postvânzări
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)