Bloc control motor - Bosch E-Gas EMS 3.3 tip B / G
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S2 (cablul 2). Măsuraţi rezistenţa dintre: contactul 5 şi contactul corespunzător de la blocul de control motor (DKR), contactul 41 şi contactul corespunzător de la blocul de control motor (DKV/PWM). Rnom = 0 Ω. Măsuraţi rezistenţa dintre contactul 5 şi 41 (cablul 2) şi masă. Rnom= ∞ Ω.
|  | Test bloc control motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)