Lexikon |  |
+FB Matningsspänning för fotbromsgivare +HB Matningsspänning för handbromsgivare +UB Matningsspänning till magnetventilerna +UZ Matningsspänning till styrenheten COM1 Seriell utgång 1 COM2 Seriell utgång 2 dHSB Relä för hållplatsbroms DK Direktkoppling DKM Magnetventilens mätspole för direktkoppling dN Relä för varvtalsomkopplare dNEUTR Indikering för urkopplad växel mellan motor och transmission dR Backljusrelä dS Relä för spänningsförsörjning till magnetventilerna dW Relä för retarder ECU Electronic Control Unit (elektronisk kontrollenhet) EK Ingångskoppling EKM Magnetventilens mätspole för ingångskoppling FB1 Fotbromsgivarsignal FB2 Fotbromsgivarsignal FB3 Fotbromsgivarsignal FB-AUS Frånkopplare för aktivering av retarder HBA Handbromsgivarsignal HBB Handbromsgivarsignal HBC Handbromsgivarsignal MMR Begränsning av motorns vridmoment MV Magnetventil n1 Ingångsvarvtal N1 Givare för ingångsvarvtal n2 Utgående varvtal N2 Givare för utgående varvtal n3 Turbinvarvtal N3 Givare för turbinvarvtal PB Pumpbroms PBM Magnetventils mätspole för pumpbroms PU Programomkopplare på instrumentpanelen för att välja önskat växlingsprogram. PWM Pulsbreddsmodulerad signal RBG Retarder / backväxel stor kolvyta RBK Retarder / backväxel liten kolvyta RBKM Magnetventilens mätspole för retarder / backväxel liten kolvyta REL Kortbeteckning för relä RS Tangent för backväxelspärr S1 Knappsats spärrtangent 1 S2 Knappsats spärrtangent 2 S3 Knappsats spärrtangent 3 SENSE Gemensam jord för mätspolens magnetventil SK Överväxel vid 4-växlars-transmission SKM Magnetventilens mätspole för överväxel vid 4-växlars-transmission SSP Knappsatsutgång för startspärr TB Turbinenbroms TBM Magnetventilens mätspole för turbinbroms TS Knappsats -UB Jordanslutning WP Magnetventil för retarderutloppsventil – oreglerat tryck WR Magnetventil för retarderutloppsventil – reglerat tryck ZW Central varningslampa
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)