Zaváděcí software
|  | Všeobecně
|  | Přípravy
|  | Zavádění
Všeobecně
| Zavádí software funkcí a sadu dat.
Upozornění Notebook musí být nezávislý na síti, protože jinak by mohlo dojít k chybám v přenosu. Když se proces zavádění přeruší, může se řídicí jednotka převodovky poškodit. Používejte proto k zavádění nového softwaru a nové sady dat vždy úplně nabitý akumulátor. Přípravy Aby se při přenosu dat doclilo vy rychlosti, nezavd se do řdic jednotky software funkc a sady dat z diskety, ale z pevnho disku Vaeho notebooku. Když změněn software funkc a sady dat jetě nejsou uložen na diagnostickm notebooku, poskytne ho firma Voith prostřednictvm e-mailu nebo na disketě v zakdovan formě. E-mail Klepněte pravm tlačtkem myi na přlohu dataset.ex_, vyberte z rozbalovac nabdky Uložit jako a uložte soubor pod C:\ Soubor se ulož na pevn disk. Přejmenujte soubor na Dataset.exe. Klepněte dvakrt na soubor Dataset.exe Zobraz se hlen: Vložte do mechaniky A formtovanou disketu:. Klepněte na OK. Objev se hlen: Klepněte na Unzip. Soubory se rozbal a ulož se na A: . Klepněte dvakrt na Voith.bat. Vechny přtomn soubory se z adresře C:\VOITH.D2\DATA pevnho disku notebooku vymažou a software funkc a sada dat se zkopruj z diskety do adresře. Disketa Klepněte dvakrt na Voith.bat. Vechny přtomn soubory se z adresře C:\VOITH.D2\DATA pevnho disku notebooku vymažou a software funkc a sada dat se zkopruj z diskety do adresře. Zavádění Z adresře C:\VOITH.D2\DATA se zavd software funkc a sada dat do řdic jednotky.
| Vyvolv zadvac polčko k zavděn funkčnho softwaru a sady dat.
A | Software funkc
B | Referenčn čslo ECU
C | Polčko s vsledkem
Klepněte na polčko Řzen (Steuerung) Zvolte čslo řdic jednotky Klepněte na pole …hledat a potvrdit Čslo softwaru funkce se automaticky zobraz ve vstupnm poli. Chyba při vstupu Pokud jste zvolili chybn software funkce nebo čslo řdic jednotky, objev se v polch vsledku překrtnut červen kruh. Zadejte znovu čslo ECU. Když se i nadle bude zobrazovat chyba, obraťte se na zkaznick servis Voith. Zavst sadu dat Klepněte na tlačtko Load (Nahrt) nebo stiskněte tlačtko F2. Vypněte zapalovn. Stiskněte tlačtko Load (Nahrt) nebo stiskněte klvesuF2. Upozorněn Když stisknete tlačtko Exit (Ukončit) nebo klvesu Esc, dostanete se zpět do předchzejcho zobrazen. Zapněte zapalovn. Software funkc a sada dat se zavděj. Zavděn softwaru funkc trv cca 1,5 min., zavděn sady dat cca 1 min. To zvis na přenosov rychlosti (baud rate) nastaven v setupu. Postup zavděn byl spěně ukončen. Chyba při zavděn Když software funkc a sada dat nebyly sprvně zavedeny, vydv DIWAgnosis přslun chybov hlen. Důležit: Po ukončen procesu zavděn je třeba zapalovn vypnout a zase zapnout. Řdic funkce
| Spout dal průběh programu.
| Zavd protokol akce Zavděn softwaru funkc a sady dat.
| Zobraz tabulku přiřazovn.
| Kopruje vechna protokolov data na jednu disketu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)