N1 1. vites devir sensörü
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
Bağlantı şeması Test basamakları S1 fiş bağlantısını açın. 1 no.lı kablonun 11 ile 47 no.lı fiş kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 800-1400 Ω. Eğer R = Rarananise, 5'ten devam. S3'ü açın. Kablo demetinin C ve D jak kontakları veya ölçüm kablosunun N1 kontakları arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = 800-1400 Ω. Kumanda birimi kapağını açın. S4'ü açın. N1 indüktif müşir bağlantısının 4 ve 2 no.lı fiş kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 800-1400 Ω. Yağ karterini indirin. Dişli pompayı N1 indüktif müşiriyle sökün. S5'i açın. N1 indüktif müşirinin jak kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 800-1400 Ω. S1 fiş bağlantısı açıkken, 11 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. 47 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S3 fiş bağlantısı açıkken, C kontağı ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. D kontağı ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S4 fiş bağlantısı açıkken, 2 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. 4 no.lı kontak ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S5 fiş bağlantısı açıkken, her kontak ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)