Tension, capteurs de température et de vitesse
|  | Description
Description
| Tension et capteurs
Contrôle de la tension du véhicule Cette fonction affiche la tension d'alimentation du véhicule mesurée par l'unité de commande de la boîte de vitesses. Pendant la conduite, c'est-à-dire la vitesse avant ou arrière enclenchée, la limite minimum de la tension est en permanence contrôlée. Si la valeur tombe en dessous de 18,5 V pendant une longue durée, le défaut est enregistré dans le registre et la valeur minimale de la tension est affichée. Assurez-vous que la tension ne tombe pas en dessous de 18,5 V. Contrôle de la température d'huile de la boîte de vitesses L'unité de commande vérifie constamment la température de l'huile de la boîte de vitesses mesurée par le capteur de température, qui se trouve dans le carter d'huile. Les températures maximales de la conduite actuelle et de tous les cycles de conduite sont affichées. La température est actualisée par rapport à tous les cycles de conduite, si la température de l'huile est supérieure à la limite spécifiée dans le registre. La valeur maximale relative au cycle actuel de conduite est en permanence affichée. Contrôle des capteurs de vitesse L'état actuel des capteurs de vitesse est affiché ici. Une fois qu'un défaut s'est produit, l'unité de commande essaie de le corriger dès que la position neutre est réglée.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)