Memoria de erori
|  | Funcţia memoriei de erori
|  | Modificarea memoriei de erori
Funcţia memoriei de erori
| Citirea sau ştergerea memoriei de erori
Memoria de erori a blocului de control al cutiei de viteze poate fi citită cu ajutorul programului DIWAgnosis. În informaţiile privind "unde?" a apărut eroarea (localizarea erorii) se găseşte şi o descriere exactă a acesteia (tipul erorii). Condiţiile de lucru conţin date despre starea în care se afla cutia de viteze în momentul apariţiei erorii. Cu „NEXT (F2)“ şi „LAST (F3)“ se trece de la o eroare la alta, cu condiţia să existe în memorie mai multe erori. Modificarea memoriei de erori După ce a fost analizată memoria de erori, aceasta poate fi ştearsă din blocul de control cu tasta „DELETE (F5)“. Datele care nu mai sunt actuale, dar care au fost deja citite pot fi afişate cu funcţia „LIB (F6)“. Datele existente apar pe ecran şi pot fi alese din lista respectivă. Datele selectate pot fi copiate pe o dischetă cu tasta „COPY (F3)“. Pentru ştergerea acestora folosiţi tasta „DELETE (F4)“.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)