ZW Zentrale Warnlampe
|  | 接线图
|  | 测试步骤
接线图 测试步骤 ZW继电器用新继电器换下或者在拆下继电器后直接测量线圈接点85 和86 之间的电阻。 R 额定= 285-310欧姆。 打开接头端 S2 。 在进行1.-4.的测试步骤时将欧姆表尖端与被测试的车辆接地端连接起来。测量2号电缆接点 51的电阻。 R额定= 285-310 欧姆。 如果R = R额定，继续4。 管脚接线S3:测量到继电器ZW（触点86 ） 线圈始端的输入线的电阻。 R 额定 = 285-310 欧姆。 S3:检查到继电器ZW（触点85 ）线圈末端输入线和接地点的电阻。R额定 = 0 欧姆。 如果中心报警灯不亮， 换灯泡。 测量ZW + 和 – 电缆之间的电阻。 带灯泡:R额定 = 大约160 欧姆。 不带灯泡:R额定 = ∞ 欧姆。 检查ZW+和–电缆到车辆接地端的电阻。R额定 = ∞ 欧姆。 S3:检查继电器ZW （触针87）的接地电缆的电阻。R额定 = 0 欧姆。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)