RBG Elettrovalvola del freno retromarcia grande
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Linea caratteristica della resistenza
Schema di allacciamento Passi di prova Aprire connettore S1. Misurare la resistenza tra i contatti femmine 17 e 52 oppure 53 del cavo 1. Rnom. = 11-20 Ω. Se R = Rnom., continuare con 4. Aprire S3. Controllare la resistenza tra i contatti R e A oppure B (mazzo cavi) oppure RBG e -UB (cavo misurazione). Rnom. = 11-20 Ω. Rimuovere il coperchio elettrovalvole. Aprire S4. Misurare la resistenza tra i contatti maschi 4 e 2 del connettore piano del magnete RBG. Rnom. = 11 ± 0,7 Ω. Controllare al connettore S4 aperto la resistenza tra contatto 2 e massa veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Linea caratteristica della resistenza Durante la misurazione della resistenza della bobina, tenere assolutamente in considerazione la temperatura. Oltre a misurare la resistenza, misurare anche la temperatura dell'alloggiamento del magnete o valutarla il più precisamente possibile. Dalla linea caratteristica della temperatura sotto illustrata, partendo dalla temperatura misurata o valutata, rilevare il valore nominale della resistenza e confrontarlo con il valore misurato. Bobina di lavoro Misurare la resistenza tra il pin 4 e il pin 2. La bobina di lavoro funziona correttamente quando il valore misurato della resistenza non si scosta dal valore nominale di oltre ± 1 Ω circa.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)