Unidad de control del motor - CAN SAE J1939
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Temas relacionados
Esquema de conexión Pasos de prueba Abrir los conectores S2 y S3. Medir la resistencia entre: contacto 17 y contacto A (CAN-H) contacto 37 y contacto B (CAN-L) contacto 36 y contacto C (CAN-M) . RNom = 0 Ω. S2: Comprobar la resistencia de los pines 17, 36 y 37 (cable 2) a masa del vehículo. RNom= ∞ Ω. Temas relacionados
|  | Test de la unidad de mando del motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)