Tłoki TB
|  | Opis
|  | Możliwe przyczyny
|  | Usunięcie błędu
Opis Przy pomocy testu możliwości mogło zostać stwierdzone, że tłoki TB (tłoki hamulca turbiny) są mechanicznie zablokowane. Możliwe przyczyny Zanieczyszczony olej, który ogranicza lub uniemożliwia ruch tłoków. Usunięcie błędu Naprawa zgodnie z dokumentem "Instrukcja naprawy DIWA.3E". Sprawdzić tłoki i blok sterowniczy pod względem mechanicznego zablokowania, usunąć ciała obce, zamontować ponownie wyczyszczone podzespoły. Sprawdzić podczas jazdy poprawne funkcjonowanie.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)