Аналоговый температурный индикатор
|  | Схема соединения
|  | Проверка
Схема соединения Проверка Температуро-зависимый частотный сигнал поступает на контакт 22 разъёма S2 или на соответствующий контакт (G) температурного индикатора. Проверка может быть проведена при помощи осциллографа или мультиметра с функцией измерения частоты.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)