TOEL Kontrolka temperatury oleju
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji
Plan połączeń Działania kontrolne W przypadku uszkodzenia kontrolki ostrzegawczej ciśnienia oleju przekładni, wymień żarówkę. Rozłącz złącze wtykowe S2. Sprawdź opór czynny między odpowiednim stykiem (od kabla 2) a masą pojazdu. Z żarówką: Rwymagane = ca. 160 Ω. Bez żarówki: Rwymagane = ∞ Ω. Zmierz opór czynny między odpowiednim stykiem a przewodem kabla połączeniowego do kontrolki ostrzegawczej ciśnienia oleju przekładni. Rwymagane = 0 Ω. Sprawdź opór czynny pomiędzy przewodem do kontrolki ostrzegawczej a masą. Rwymagane = 0 Ω. Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji Przypisanie do podłączenia do sterownika przekładni następuje w rekordach danych i jest zależne od typu pojazdu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)