Unidad de control del motor - Bosch E-Gas EMS 3.3 Tipo B / G
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Temas relacionados
Esquema de conexión Pasos de prueba Abril el conector S2 (cable 2). Medir resistencia entre: Contacto 5 y correspondiente contacto en la unidad de control del motor (DKR), contacto 41 y contacto correspondiente en unidad de control del motor (DKV/PWM). R Nom = 0 Ω. Comprobar la resistencia de los contactos 5 y 41 (cable 2) a masa del vehículo. RNom= ∞ Ω. Temas relacionados
|  | Test de la unidad de mando del motor - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)